|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | PAKIET 1Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Oferowany asortymentNazwa/ nr katalogowy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartośćbrutto |
| 1. | **Profesjonalne oświetlenie sceniczne, typ „ruchoma głowa”, wash, nazwa Pixie Wash;**Specyfikacja:dioda 1x60W RGBW OSRAM Ostar LED; RUCH PAN540°;RUCH TILT255°;EFEKTY: strobo elektroniczne (do 20 f/s);SYSTEM KOLORÓW RGBW;KĄT ŚWIECENIA 6-50°;STEROWANIE: DMX;GNIAZDA XLR in / out, Power Con IN/OUT;SYSTEM WENTYLACJI: aktywny wentylator reagujący na temperaturę.gwarancja: 24 miesiące od daty sprzedaży;Gwarancja dostępności części zamiennych: min. 5 lat od daty sprzedaży. | 12 |  |  |  |  |
| 2. | **Profesjonalna listwa; PIXBAR 650 CPRO;**Specyfikacja:8 ultrajasnych diod COB LED 30 W,Kontrola pojedynczych pikseli umożliwiająca uzyskanie imponującego efektu Chase mapowania pikseli;bezgłośna praca;Bez migotania;3- i 5-stykowe gniazdo DMX i złącze Neutrik PowerCon;pełna funkcja RDM,7 trybów DMX, praca w trybie Standalone, Master lub Slave;4 regulowane krzywe ściemniania;Korekcja temperatury barwy;3 odcienie bieli: ciepły biały, biały, zimny biały;Trwała aluminiowa obudowa. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | **Showtec Sunstrip Active MKII – doświetlacz;**Specyfikacja:Parametry techniczne:•Zasilanie: 230V 50Hz• Pobór mocy: 550W • Źródło światła: 10 x 240V/50W GU10 • Kontrola: 16 Wbudowanych programów, Sound Active, Master / Slave, DMX • Kanały DMX: 1, 2, 5, 10 • Wymiary: 1000 x 130 x 77 mm • Waga: 5,3 kg • Akcesoria: Uchwyty montażowe / podłogowe (w zestawie) | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wartość | netto | brutto |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | PAKIET 2Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Oferowany asortymentNazwa/ nr katalogowy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartośćbrutto |
| 1 | **V1-HD mikser**/przełącznik video Full HD z wejściami na cztery źródła HDMI z obsługą HDCP (kamery, komputery, tablety i smartfony, odtwarzacze).Specyfikacja:charakterystyka Roland V-1 HD: 4 HDMI wejścia z Frame BuffersKontrola z poziomu urządzenia lub z komputera12 kanałowy cyfrowy mikser audioRęczny T-BarProgram Output and Multi-View PreviewPicture-In-Picture, Green-Screen KeyingZaawansowane efekty video.Gwarancja: 24 miesiące od daty sprzedaży;Dostępność części zamiennych- min. 5 lat | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wartość | netto | brutto |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | PAKIET 3Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Oferowany asortymentNazwa/ nr katalogowy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartośćbrutto |
| 1 | kurtyna gładka, o rozmiarach:1,50 m szeroka, 6m wysoka, z taśmą z oczkami u góry, obszytymi bokami oraz z dołem z wszytym tunelem na rurę fi50,wykonana z wełny 100% w kolorze czarnym, z tkaniny trudnopalnej, o gramaturze około 500g/m, spełniająca wymagania normy EN13773.\***zamawiający wymaga:** **dostarczenia próbki oferowanej tkaniny, o rozmiarach min. 15x15cm wraz z ofertą,****dostarczenia atestów i certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań norm trudnopalności.** | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wartość | netto | brutto |
|  |  |  |  |  |  |  |