|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | PAKIET 1  Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Oferowany asortyment  Nazwa/ nr katalogowy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość  brutto |
| 1. | **Profesjonalne oświetlenie sceniczne, typ „ruchoma głowa”, wash, nazwa Pixie Wash;**  Specyfikacja:  dioda 1x60W RGBW OSRAM Ostar LED; RUCH PAN540°;RUCH TILT255°;  EFEKTY: strobo elektroniczne (do 20 f/s);  SYSTEM KOLORÓW RGBW;  KĄT ŚWIECENIA 6-50°;  STEROWANIE: DMX;  GNIAZDA XLR in / out, Power Con IN/OUT;  SYSTEM WENTYLACJI: aktywny wentylator reagujący na temperaturę. gwarancja: 24 miesiące od daty sprzedaży;  Gwarancja dostępności części zamiennych: min. 5 lat od daty sprzedaży. | 12 |  |  |  |  |
| 2. | **Profesjonalna listwa; PIXBAR 650 CPRO;**  Specyfikacja:  8 ultrajasnych diod COB LED 30 W,  Kontrola pojedynczych pikseli umożliwiająca uzyskanie imponującego efektu Chase mapowania pikseli;  bezgłośna praca;  Bez migotania;  3- i 5-stykowe gniazdo DMX i złącze Neutrik PowerCon;  pełna funkcja RDM,  7 trybów DMX, praca w trybie Standalone, Master lub Slave;  4 regulowane krzywe ściemniania;  Korekcja temperatury barwy;  3 odcienie bieli: ciepły biały, biały, zimny biały;  Trwała aluminiowa obudowa. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | **Showtec Sunstrip Active MKII – doświetlacz;**  Specyfikacja:  Parametry techniczne:  •Zasilanie: 230V 50Hz  • Pobór mocy: 550W  • Źródło światła: 10 x 240V/50W GU10  • Kontrola: 16 Wbudowanych programów, Sound Active, Master / Slave, DMX  • Kanały DMX: 1, 2, 5, 10  • Wymiary: 1000 x 130 x 77 mm  • Waga: 5,3 kg  • Akcesoria: Uchwyty montażowe / podłogowe (w zestawie) | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wartość | netto | brutto |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | PAKIET 2  Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Oferowany asortyment  Nazwa/ nr katalogowy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość  brutto |
| 1 | **V1-HD mikser**/przełącznik video Full HD z wejściami na cztery źródła HDMI z obsługą HDCP (kamery, komputery, tablety i smartfony, odtwarzacze).  Specyfikacja:  charakterystyka Roland V-1 HD:  4 HDMI wejścia z Frame Buffers  Kontrola z poziomu urządzenia lub z komputera  12 kanałowy cyfrowy mikser audio  Ręczny T-Bar  Program Output and Multi-View Preview  Picture-In-Picture, Green-Screen Keying  Zaawansowane efekty video.  Gwarancja: 24 miesiące od daty sprzedaży;  Dostępność części zamiennych- min. 5 lat | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wartość | netto | brutto |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | PAKIET 3  Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Oferowany asortyment  Nazwa/ nr katalogowy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość  brutto |
| 1 | kurtyna gładka, o rozmiarach:  1,50 m szeroka, 6m wysoka, z taśmą z oczkami u góry, obszytymi bokami oraz z dołem z wszytym tunelem na rurę fi50,  wykonana z wełny 100% w kolorze czarnym, z tkaniny trudnopalnej,  o gramaturze około 500g/m, spełniająca wymagania normy EN13773.  \***zamawiający wymaga:**  **dostarczenia próbki oferowanej tkaniny, o rozmiarach min. 15x15cm wraz z ofertą,**  **dostarczenia atestów i certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań norm trudnopalności.** | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wartość | netto | brutto |
|  |  |  |  |  |  |  |