Zał. nr 2

ZAKRES PRAC : Przegląd i konserwacja klap oddymiających i kurtyn dymowych

Częstotliwość przeglądu – 2 x rok / 3 lata

Ilość klap oddymiających – 11 szt

Ilość pkt sterowania – 6 pkt

Ilość kurtyn ppoż – 3szt

1. Sprawdzenie kurtyn przez wysterowanie

2. Sprawdzenie klap okien oddymiających poprzez wysterowanie

3.Sprawdzenie stanu technicznego i kontrola siłowników elektrycznych

4. Sprawdzenie części mechanicznych oraz zawiasów klap

5. Sprawdzenie działania przycisków oddymiania i przewietrzania

6. Sprawdzenie działania funkcji wentylacji

7. Sprawdzenie działania central oddymiania MERCOR