Zał. nr 1

Zakres serwisu instalacji tryskaczy

1. szkolenie obsługi – 1 raz na rok

2. serwis dokonywany 1 raz na półrocze / 3 lata

Przegląd instalacji obejmuje:

- kontrola ciśnienia przed i za zaworami kontrolno-alarmowymi

-kontrola stanu pracy armatury zaporowej

-kontrola rozruchu pomp zasilających

-kontrola gotowości pomp zasilających do pracy wraz z próbą działania i sporządzenia charakterystyki pracy

-kontrola działania samoczynnego urządzenia kontrolno-sygnalizacyjnego

-kontrola działania wskaźników przepływu

-kontrola działania urządzeń samoczynnego napełniania i uzupełniania zbiorników

-kontrola działania zaworów kontrolno-alarmowych i przyspieszaczy

- dostarczenie książki przeglądu instalacji

- przeprowadzenie alarmu próbnego i sprawdzenia działania mechanicznych i elektrycznych urządzeń alarmowych